{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":765,"n_cols":8,"rows_kept":765,"merged":[[705,6,707,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目序号","参数\n序号","项目名称","标准代号","标准名称","限制范围或说明"]
[1,"","纸餐盒","GB/T 27589-2011","纸餐盒","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 27589-2011","纸餐盒"]
[null,2,"盖体对折试验","GB/T 27589-2011","纸餐盒"]
[null,3,"尺寸偏差","GB/T 27589-2011","纸餐盒"]
[null,4,"耐温试验","GB/T 27589-2011","纸餐盒"]
[null,5,"负重性能","GB/T 27589-2011","纸餐盒"]
[null,6,"铅","GB 31604.34-2016第一部分\nGB 31604.49-2016第一部分\n\n\n","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 \n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定"]
[null,7,"砷","GB 31604.38-2016第一部分\nGB 31604.49-2016第一部分\n\n","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定\n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定"]
[null,8,"甲醛（不进行迁移实验）","GB 31604.48-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛（不进行迁移实验）迁移量的测定"]
[null,9,"荧光性物质","GB 31604.47-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定"]
[null,10,"总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
[null,11,"高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定"]
[null,12,"重金属","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定"]
[null,13,"脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验"]
[null,14,"大肠菌群","GB 4789.3-2016","  食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数"]
[null,15,"沙门氏菌","GB 4789.4-2016","  食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验"]
[null,16,"霉菌","GB 4789.15-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数"]
[2,"","纸杯","GB/T 27590-2011","纸杯","仅检所列项目","2023年-02-01"]
["","1","感官要求","GB/T 27590-2011","纸杯",""]
["","2","容量及容量偏差","GB/T 27590-2011","纸杯",""]
["","3","渗漏性能","GB/T 27590-2011","纸杯",""]
["","4","杯身挺度","GB/T 27590-2011","纸杯",""]
["","5","铅","GB 31604.34-2016第一部分\nGB 31604.49-2016第一部分\n\n","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 \n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["","6","砷","GB 31604.38-2016第一部分\nGB 31604.49-2016第一部分\n\n","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定\n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["","7","甲醛（不进行迁移实验）","GB 31604.48-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛（不进行迁移实验）迁移量的测定",""]
["","8","荧光性物质","GB 31604.47-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定",""]
["","9","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
["","10","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","11","重金属（以铅计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","12","脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",""]
["","13","大肠菌群","GB 4789.3-2016\n","  食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数",""]
["","14","沙门氏菌","GB 4789.4-2016\n","  食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验",""]
["","15","霉菌","GB 4789.15-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数",""]
[3,"","纸碗","GB/T 27591-2011","纸碗","仅检所列项目"]
["","1","外观","GB/T 27591-2011","纸碗",""]
["","2","容量偏差","GB/T 27591-2011","纸碗",""]
["","3","渗漏性能","GB/T 27591-2011","纸碗",""]
["","4","铅","GB 31604.34-2016第一部分\nGB 31604.49-2016第一部分\n\n\n\n","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 \n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["","5","砷","GB 31604.38-2016第一部分\nGB 31604.49-2016第一部分\n\n","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定\n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["","6","甲醛（不进行迁移实验）","GB 31604.48-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛（不进行迁移实验）迁移量的测定",""]
["","7","荧光性物质","GB 31604.47-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定",""]
["","8","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
["","9","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","10","重金属（以铅计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","11","脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",""]
["","12","大肠菌群","  GB 4789.3-2016\n","  食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数",""]
["","13","沙门氏菌"," GB 4789.4-2016\n"," 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验",""]
["","14","霉菌","GB 4789.15-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数",""]
[4,"","面粉纸袋","GB/T 28120-2011","面粉纸袋","仅检所列项目"]
["","1","尺寸偏差","GB/T 28120-2011","面粉纸袋",""]
["","2","外观","GB/T 28120-2011","面粉纸袋",""]
["","3","拉伸性能","GB/T 28120-2011","面粉纸袋",""]
["","4","牢固度","GB/T 4857.5-1992","包装 运输包装件 跌落试验方法",""]
[null,"5","感官要求","GB 4806.7-2016\n\nGB 4806.8-2016\n","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品\n食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品","GB 4806.8-2022 2022-06-30实施"]
[null,"6","铅","GB 31604.34-2016第一部分\nGB 31604.49-2016第一部分\n\n\n","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 \n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
[null,"7","砷","GB 31604.38-2016第一部分\nGB 31604.49-2016第一部分\n\n","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定\n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["","8","甲醛（不进行迁移实验）","GB 31604.48-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛（不进行迁移实验）迁移量的测定",""]
["","9","荧光性物质","GB 31604.47-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定",""]
["","10","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
["","11","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","12","重金属（以铅计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","13","脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",""]
["","14","大肠菌群","GB 4789.3-2016\n","  食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数",""]
["","15","沙门氏菌","GB 4789.4-2016\n","  食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验",""]
[null,"16","霉菌","GB 4789.15-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数",""]
[5,"","食品用塑料自粘保鲜膜","GB/T 10457-2021","食品用塑料自粘保鲜膜质量通则","仅检所列项目"]
["","1","标识","GB/T10457-2021","食品用塑料自粘保鲜膜质量通则","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["","2","尺寸和质量偏差","GB/T 6672-2001 \nGB/T 6673-2001","塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法\n 塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定",""]
["","3","外观","GB/T10457-2021","食品用塑料自粘保鲜膜质量通则",""]
["","4","拉伸强度","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件",""]
["","5","断裂标称应变","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件",""]
["","6","透光率","GB/T 2410-2008","透明塑料透光率和雾度的测定",""]
["","7","雾度","GB/T 2410-2008","透明塑料透光率和雾度的测定",""]
["","8","直角撕裂强度","QB/T 1130-1991","塑料直角撕裂性能试验方法",""]
["","9","自粘性","GB/T10457-2021","  食品用塑料自粘保鲜膜质量通则",""]
["","10","开卷性","GB/T10457-2021","  食品用塑料自粘保鲜膜质量通则",""]
["","11","防雾性","GB/T10457-2021"," 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则",""]
["","12","总迁移量","新标准中删除了此项目",null," "]
["","13","高锰酸钾消耗量","新标准中删除了此项目"," ",""]
["","14","重金属（以铅计）","新标准中删除了此项目"," ",""]
["","15","脱色试验","新标准中删除了此项目"," ",""]
[null,"16","感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
[6,"","包装用塑料 干法复合、挤出复合膜、袋","GB/T 10004-2008","包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合","仅检所列项目"]
["","1","外观","GB/T 10004-2008","包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合",""]
["","2","尺寸偏差","GB/T 6673-2001","塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定",""]
["","3","剥离力","GB/T 8808-1988","软质复合塑料材料剥离试验方法",""]
["","4","热合强度","QB/T 2358-1998","塑料薄膜包装袋热合强度试验方法",""]
["","5","拉断力","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件",""]
["","6","断裂标称应变","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件",""]
["","7","直角撕裂力","QB/T 1130-1991","塑料直角撕裂性能试验方法",""]
["","8","袋的跌落性能","GB/T 10004-2008","包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合",""]
["","9","透光率和雾度","GB/T 2410-2008","透明塑料透光率和雾度的测定",""]
[7,"","塑料编织袋","GB/T 8946-2013","塑料编织袋通用技术要求","仅检所列项目"]
["","1","外观质量","GB/T 8946-2013","塑料编织袋通用技术要求",""]
["","2","长度","GB/T 8946-2013","塑料编织袋通用技术要求",""]
["","3","宽度","GB/T 8946-2013","塑料编织袋通用技术要求",""]
["","4","经、纬密","GB/T 8946-2013","塑料编织袋通用技术要求",""]
["","5","单位面积质量","GB/T 8946-2013","塑料编织袋通用技术要求",""]
["","6","拉伸负荷","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件",""]
["","7","剥离力","GB/T 8946-2013","塑料编织袋通用技术要求",""]
["","8","耐热性","GB/T 8946-2013","塑料编织袋通用技术要求",""]
["","9","耐跌落性","GB/T 25162.2-2010","包装袋 跌落试验 第2部分：热塑性软质薄膜袋",""]
["","10","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"," "]
["","11","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","12","重金属（以铅计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","13","脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",""]
[null,"14","感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
[8,"","塑料一次性餐饮具","GB/T 18006.1-2009","塑料一次性餐饮具通用技术要求","仅检所列项目"]
["","1","感官要求","GB/T 18006.1-2009","塑料一次性餐饮具通用技术要求",""]
["","2","外观","GB/T 18006.1-2009","塑料一次性餐饮具通用技术要求",""]
["","3","结构","GB/T 18006.1-2009","塑料一次性餐饮具通用技术要求",""]
["","4","容积偏差","GB/T 18006.1-2009","塑料一次性餐饮具通用技术要求",""]
["","5","负重性能","GB/T 18006.1-2009","塑料一次性餐饮具通用技术要求",""]
["","6","跌落性能","GB/T 18006.1-2009","塑料一次性餐饮具通用技术要求",""]
["","7","盖体对折性能","GB/T 18006.1-2009","塑料一次性餐饮具通用技术要求",""]
["","8","耐温性能","GB/T 18006.1-2009","塑料一次性餐饮具通用技术要求",""]
["","9","漏水性","GB/T 18006.1-2009","塑料一次性餐饮具通用技术要求",""]
["","10","含水量","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定",""]
["","11","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"," "]
["","12","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","13","重金属（以铅计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","14","脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",""]
["","15","大肠菌群","GB 4789.3-2016\n","  食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数",""]
["","16","沙门氏菌","GB 4789.4-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验",""]
["","17","霉菌","GB 4789.15-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数",""]
["","18","感官要求","GB 4806.7-2016\n\n","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品\n",""]
[9,"","一次性可降解餐饮具","GB/T 18006.3-2020","一次性可降解餐饮具通用技术要求","仅检所列项目"]
["",1,"外观","GB/T 18006.3-2020","塑料一次性可降解餐饮具通用技术要求"]
["",2,"结构","GB/T 18006.3-2020","塑料一次性可降解餐饮具通用技术要求"]
["",3,"容积偏差","GB/T 18006.3-2020","塑料一次性可降解餐饮具通用技术要求"]
["",4,"负重性能","GB/T 18006.3-2020","塑料一次性可降解餐饮具通用技术要求"]
["",5,"跌落性能","GB/T 18006.3-2020","塑料一次性可降解餐饮具通用技术要求"]
["",6,"盖体对折性能","GB/T 18006.3-2020","塑料一次性可降解餐饮具通用技术要求"]
[null,7,"耐温性能","GB/T 18006.3-2020","塑料一次性可降解餐饮具通用技术要求"]
[null,8,"漏水性","GB/T 18006.3-2020","塑料一次性可降解餐饮具通用技术要求"]
[null,9,"含水量","GB/T 18006.3-2020","塑料一次性可降解餐饮具通用技术要求"]
[null,10,"  As ","GB/T 15337-2008","原子吸收光谱分析法通则"]
[null,11," Cd ","GB/T 15337-2008","原子吸收光谱分析法通则"]
[null,12," Co ","GB/T 15337-2008","原子吸收光谱分析法通则"]
[null,13,"  Cr ","GB/T 15337-2008","原子吸收光谱分析法通则"]
[null,14,"  Cu ","GB/T 15337-2008","原子吸收光谱分析法通则"]
[null,15,"Hg","GB/T 15337-2008","原子吸收光谱分析法通则"]
[null,16,"Ni","GB/T 15337-2008","原子吸收光谱分析法通则"]
[null,17,"Mo","GB/T 15337-2008","原子吸收光谱分析法通则"]
[null,18,"Pb","GB/T 15337-2008","原子吸收光谱分析法通则"]
[null,19,"Se","GB/T 15337-2008","原子吸收光谱分析法通则"]
[null,20,"Zn","GB/T 15337-2008","原子吸收光谱分析法通则"]
["",21,"挥发性固体含量 ","GB/T 9345.1-2008","塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法"]
[10,"","食品接触用塑料材料及制品安全要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品","仅检所列项目"]
["","1","感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品",""]
["","2","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
["","3","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","4","重金属（以铅计）","GB  31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","5","脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",""]
[11,"","食品接触用纸和纸板材料及制品安全要求","GB 4806.8-2016","食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品","仅检所列项目","2022-6-30实施"]
["","1","感官要求","GB 4806.8-2016","食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品",""]
["","2","铅","GB 31604.34-2016第一部分","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定",""]
["","3","砷","GB 31604.38-2016第一部分","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定",""]
["","4","甲醛（不进行迁移实验）","GB 31604.48-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛（不进行迁移实验）迁移量的测定",""]
["","5","荧光性物质","GB 31604.47-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定",""]
["","6","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
["","7","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","8","重金属（以铅计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","9","大肠菌群","  GB 4789.3-2016\n"," 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数",""]
["","10","沙门氏菌","GB 4789.4-2016\n"," 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验",""]
["","11","霉菌","GB 4789.15-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数",""]
[12,"","食品接触用金属材料及制品安全要求","GB 4806.9-2016","食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品","仅检所列项目"]
["","1","感官要求","GB 4806.9-2016","食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品",""]
["","2","砷","GB 31604.49-2016第二部分"," 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["","3","镉","GB 31604.24-2016\nGB 31604.49-2016第二部分","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定\n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["","4","铅","GB 31604.49-2016第二部分","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["","5","铬","GB 31604.25-2016\nGB 31604.49-2016第二部分\n","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定\n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["","6","镍","GB 31604.33-2016\nGB 31604.49-2016第二部分","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定\n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
[13,"","聚丙烯饮用吸管","GB/T 24693-2009","聚丙烯饮用吸管","仅检所列项目"]
["","1","感官要求","GB/T 24693-2009","聚丙烯饮用吸管",""]
["","2","规格尺寸偏差","GB/T 24693-2009","聚丙烯饮用吸管",""]
["","3","折弯波纹","GB/T 24693-2009","聚丙烯饮用吸管",""]
["","4","伸缩吸管分离时的拉伸力","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件",""]
["","5","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"," "]
["","6","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","7","重金属（以铅计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","8","脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",""]
[null,"9","感官要求","GB 4806.7-2016\n\n\n","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品\n"]
[14,"","密胺塑料餐具","QB/T 1999-1994","密胺塑料餐具","仅检所列项目"]
["","1","外观","QB/T 1999-1994","密胺塑料餐具",""]
["","2","耐干热性","QB/T 1999-1994","密胺塑料餐具",""]
["","3","耐低温性","QB/T 1999-1994","密胺塑料餐具",""]
["","4","耐湿热性","QB/T 1999-1994","密胺塑料餐具",""]
["","5","耐污染性","QB/T 1999-1994","密胺塑料餐具",""]
["","6","翘曲","QB/T 1999-1994","密胺塑料餐具",""]
["","7","跌落","QB/T 1999-1994","密胺塑料餐具",""]
["","8","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
["","9","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","10","重金属（以铅计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","11","脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",""]
[null,"12","感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
[15,"","纸浆模塑餐具","QB/T 4763-2014","纸浆模塑餐具","仅检所列项目","2022/1/1作废，目前无代替"]
["",{"$nulls":4},""]
[16,"","聚酯（PET)无汽饮料瓶","QB/T 2357-1998","聚酯（PET)无汽饮料瓶","仅检所列项目"]
["","1","外观","QB/T 2357-1998","聚酯（PET)无汽饮料瓶",""]
["","2","规格","QB/T 2357-1998\nGB/T 13508-2011","聚酯（PET)无汽饮料瓶\n聚乙烯吹塑容器",""]
["","3","密封性能","QB/T 2357-1998","聚酯（PET)无汽饮料瓶",""]
["","4","垂直载压","QB/T 2357-1998","聚酯（PET)无汽饮料瓶",""]
["","5","跌落性能","QB/T 2357-1998","聚酯（PET)无汽饮料瓶",""]
["","6","耐寒性","QB/T 2357-1998","聚酯（PET)无汽饮料瓶",""]
[null,"7","感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
["","8","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
["","9","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","10","重金属（以铅计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","11","脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",""]
[17,"","塑料保鲜盒","GB/T 32094-2015","塑料保鲜盒","仅检所列项目"]
["","1","容量偏差","GB/T 32094-2015","塑料保鲜盒",""]
["","2","外观","GB/T 32094-2015","塑料保鲜盒",""]
["","3","气味","GB/T 32094-2015","塑料保鲜盒",""]
["","4","部件配合","GB/T 32094-2015","塑料保鲜盒",""]
["","5","跌落性能","GB/T 32094-2015","塑料保鲜盒",""]
["","6","悬吊变形率","GB/T 32094-2015","塑料保鲜盒",""]
["","7","耐酸碱性","GB/T 32094-2015","塑料保鲜盒",""]
["","8","耐污染性","GB/T 32094-2015","塑料保鲜盒",""]
["","9","耐洗涤剂性能","GB/T 32094-2015","塑料保鲜盒",""]
["","10","耐温性","GB/T 32094-2015","塑料保鲜盒",""]
["","11","密闭性","GB/T 32094-2015","塑料保鲜盒",""]
[null,"12","感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
["","13","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
["","14","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","15","重金属（以铅计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","16","脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",""]
[18,"","聚烯烃注塑包装桶","QB/T 2818-2006","聚烯烃注塑包装桶","仅检所列项目"]
["","1","质量偏差","QB/T 2818-2006","聚烯烃注塑包装桶",""]
["","2","容量偏差","QB/T 2818-2006","聚烯烃注塑包装桶",""]
["","3","桶体的尺寸偏差","QB/T 2818-2006","聚烯烃注塑包装桶",""]
["","4","外观","QB/T 2818-2006","聚烯烃注塑包装桶",""]
["","5","密封性能","QB/T 2818-2006","聚烯烃注塑包装桶",""]
["","6","跌落性能","QB/T 2818-2006","聚烯烃注塑包装桶",""]
["","7","堆码试验","QB/T 2818-2006","聚烯烃注塑包装桶",""]
["","8","应力开裂","QB/T 2818-2006","聚烯烃注塑包装桶",""]
["","9","悬挂试验","QB/T 2818-2006","聚烯烃注塑包装桶",""]
[null,"10","感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
["","11","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
["","12","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","13","重金属（以铅计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","14","脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",""]
[19,"","聚碳酸酯(PC)饮用水罐","QB/T 2460-1999","聚碳酸酯(PC)饮用水罐","仅检所列项目"]
["","1","外观","QB/T 2460-1999","聚碳酸酯(PC)饮用水罐",""]
["","2","容量偏差","QB/T 2460-1999","聚碳酸酯(PC)饮用水罐",""]
["","3","质量偏差","QB/T 2460-1999","聚碳酸酯(PC)饮用水罐",""]
["","4","尺寸偏差","QB/T 2460-1999","聚碳酸酯(PC)饮用水罐",""]
["","5","罐体最小壁厚及对称部位壁厚","QB/T 2460-1999","聚碳酸酯(PC)饮用水罐",""]
["","6","密封性能","QB/T 2460-1999","聚碳酸酯(PC)饮用水罐",""]
["","7","跌落性能","QB/T 2460-1999","聚碳酸酯(PC)饮用水罐",""]
["","8","堆码试验","QB/T 2460-1999","聚碳酸酯(PC)饮用水罐",""]
[null,"9","感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
["","10","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
["","11","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","12","重金属（以铅计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","13","脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",""]
[20,"","一次性筷子 木筷","GB/T 19790.1-2021","一次性筷子 一次性筷子 第1部分：木筷","仅检所列项目"]
[null,1,"规格尺寸及公差","GB/T 19790.1-2021","一次性筷子 第1部分：木筷"]
[null,2,"外观质量","GB/T 19790.1-2021","一次性筷子 第1部分：木筷"]
[null,3,"感官要求","GB/T 19790.1-2021","一次性筷子 第1部分：木筷"]
[null,4,"含水率检验","GB/T 1927.4-2021","无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定"," ","标准里面带年号， "," "]
[21,"","日用塑料袋","GB/T 24984-2010","日用塑料袋","仅检所列项目"]
["","1","尺寸偏差","GB/T 24984-2010","日用塑料袋",""]
["","2","感官要求","GB/T 24984-2010","日用塑料袋",""]
["","3","跌落试验","GB/T 24984-2010","日用塑料袋",""]
["","4","抗渗漏性","GB/T 24984-2010","日用塑料袋",""]
["","5","封合强度","QB/T 2358-1998","塑料薄膜包装袋热合强度试验方法",""]
[null,"6","感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
["","7","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
["","8","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","9","重金属（以铅计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","10","脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",""]
[22,"","不锈钢餐具","GB/T 15067.2-2016","不锈钢餐具","仅检所列项目"]
[null,1,"感官要求","GB 4806.9-2016","食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品"]
["",2,"砷","GB 31604.49-2016第二部分"," 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["",3,"镉","GB 31604.24-2016\n\nGB 31604.49-2016第二部分","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定\n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["",4,"铅","GB 31604.49-2016第二部分","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["",5,"铬","GB 31604.25-2016\n\nGB 31604.49-2016第二部分\n","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定\n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["",6,"镍","GB 31604.33-2016\n\nGB 31604.49-2016第二部分","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定\n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["",7,"标签标识","GB 4806.1-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
["",8,"尺寸、形状、外观","GB/T 15067.2-2016","不锈钢餐具",""]
["",9,"刀片硬度","GB/T 15067.2-2016","不锈钢餐具",""]
["",10,"非金属手柄抗热变形","GB/T 15067.2-2016","不锈钢餐具",""]
["",11,"空心手柄抗渗水","GB/T 15067.2-2016","不锈钢餐具",""]
[23,"","塑料菜板","QB/T 1870-2015","塑料菜板","仅检所列项目"]
["","1","外观质量","QB/T 1870-2015","塑料菜板",""]
["","2","邵氏硬度","GB/T 2411-2008","塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）",""]
["","3","耐热性","QB/T 1870-2015","塑料菜板",""]
["","4","耐冲击性","QB/T 1870-2015","塑料菜板",""]
["","5","跌落性能","QB/T 1870-2015","塑料菜板",""]
["","6","灰分","GB/T 9345.1-2008","塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法",""]
["","7","质量偏差","QB/T 1870-2015","塑料菜板",""]
["","8","尺寸偏差","QB/T 1870-2015","塑料菜板",""]
["","9","翘曲变形量","QB/T 1870-2015","塑料菜板",""]
["","10","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","11","总迁移量","GB  31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"," "]
["","12","重金属（以铅计）","GB  31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","13","脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",""]
[null,"14","感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
[24,"","双层口杯","QB/T 2933-2021","双层口杯","仅检所列项目"]
["","1","外观","QB/T 2933-2021","双层口杯",""]
["","2","容量","QB/T 2933-2021","双层口杯",""]
["","3","稳定性","QB/T 2933-2021","双层口杯",""]
["","4","外表面温度","QB/T 2933-2021","双层口杯",""]
["","5","密封性能","QB/T 2933-2021","双层口杯",""]
["","6","气味","QB/T 2933-2021","双层口杯",""]
[null,"7","高锰酸钾消耗量","新标准中删除了此项目"]
[null,"8","总迁移量","新标准中删除了此项目"]
[null,"9","重金属（以铅计）","新标准中删除了此项目"]
[null,"10","脱色试验","新标准中删除了此项目"]
["","11","耐冲击","QB/T 2933-2021","双层口杯",""]
["","12","盖与杯的配合","QB/T 2933-2021","双层口杯",""]
["","13","手与柄的配合","QB/T 2933-2021","双层口杯",""]
["","14","橡胶件耐热水试验","QB/T 2933-2021","双层口杯",""]
["","15","涂层","QB/T 2933-2021","双层口杯",""]
["","16","电镀件","QB/T 3826-1999","轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法",""]
[null,"17","感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
[25,"","塑料饮水口杯","QB/T 4049-2021","塑料饮水口杯","仅检所列项目"," "]
["","1","外观","QB/T 4049-2021","塑料饮水口杯",""]
["","2","容量","QB/T 4049-2021","塑料饮水口杯",""]
["","3","容量偏差","QB/T 4049-2021","塑料饮水口杯",""]
["","4","耐冲击性","QB/T 4049-2021","塑料饮水口杯",""]
["","5","耐低温性能","QB/T 4049-2021","塑料饮水口杯",""]
["","6","耐热性","QB/T 4049-2021","塑料饮水口杯",""]
["","7","稳定性","新标准中删除了此项目"," ",""]
["","8","盖与杯的配合","QB/T 4049-2021","塑料饮水口杯",""]
["","9","气味","QB/T 4049-2021","塑料饮水口杯",""]
["","10","高锰酸钾消耗量","新标准中删除了此项目",null,""]
["","11","总迁移量","新标准中删除了此项目",null,""]
["","12","重金属（以铅计）","新标准中删除了此项目",null,""]
["","13","脱色试验","新标准中删除了此项目",null,""]
[null,"14","感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
[null,"15","手柄或提带（提环）强度","QB/T 4049-2021","塑料饮水口杯"]
[26,"","纸浆模塑餐具","GB/T 36787-2018","纸浆模塑餐具","仅检所列项目"]
["","1","外观","GB/T 36787-2018","纸浆模塑餐具",""]
["","2","尺寸偏差","GB/T 36787-2018","纸浆模塑餐具",""]
["","3","容量偏差","GB/T 36787-2018","纸浆模塑餐具",""]
["","4","漏水性","GB/T 36787-2018","纸浆模塑餐具",""]
["","5","耐温性能","GB/T 36787-2018","纸浆模塑餐具",""]
["","6","杯身挺度","GB/T 27590-2011","纸杯",""]
["","7","负重性能","GB/T 36787-2018","纸浆模塑餐具",""]
["","8","盒盖对折试验","GB/T 36787-2018","纸浆模塑餐具",""]
["","9","跌落试验","GB/T 36787-2018","纸浆模塑餐具",""]
["","10","交货水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定",""]
["","11","铅","GB 31604.34-2016第一部分\nGB 31604.49-2016第一部分\n","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定\n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["","12","砷","GB 31604.38-2016第一部分\nGB 31604.49-2016第一部分\n\n","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定\n食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定",""]
["","13","甲醛（不进行迁移实验）","GB 31604.48-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛（不进行迁移实验）迁移量的测定",""]
["","14","荧光性物质","GB 31604.47-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定",""]
["","15","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
["","16","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","17","重金属（以铅计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","18","大肠菌群","GB 4789.3-2016\n"," 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数",""]
["","19","沙门氏菌","GB 4789.4-2016\n","  食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验",""]
["","20","霉菌","GB 4789.15-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数",""]
[null,"21","感官要求","GB 4806.8-2016","食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品"]
[27,"","食品包装纸","QB/T 1014-2010","食品包装纸","仅检所列项目"]
["","1","尺寸及偏斜度","GB/T 451.1-2002","纸和纸板尺寸及偏斜度的测定"]
["","2","定量","GB/T 451.2-2002","纸和纸板定量的测定",""]
["","3","抗张强度","GB/T 12914-2018","纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）",""]
["","4","水分","GB/T 462-2008","纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定",""]
["","5","尘埃度","GB/T 1541-2013","纸和纸板 尘埃度的测定",""]
["","6","铅","GB 31604.34-2016第一部分","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定",""]
["","7","砷","GB 31604.38-2016第一部分","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定",""]
["","8","甲醛（不进行迁移实验）","GB 31604.48-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛（不进行迁移实验）迁移量的测定",""]
["","9","荧光性物质","GB 31604.47-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定",""]
["","10","总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
["","11","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","12","重金属（以铅计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","13","大肠菌群","GB 4789.3-2016\n","  食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数",""]
["","14","沙门氏菌","GB 4789.4-2016\n"," 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验",""]
["","15","霉菌","GB 4789.15-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数",""]
[null,"16","感官要求","GB 4806.8-2016","食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品"]
[28,"","商品零售包装袋","BB/T 0039-2013","商品零售包装袋","仅检所列项目"]
["","1","尺寸偏差","GB/T 21661-2020","塑料购物袋"]
["","2","感官与外观质量","BB/T 0039-2013","商品零售包装袋",""]
["","3","漏水试验","BB/T 0039-2013","商品零售包装袋",""]
["","4","跌落试验","BB/T 0039-2013","商品零售包装袋",""]
["","5","塑料盒纸塑复合包装袋封合强度","QB/T 2358-1998","塑料薄膜包装袋热合强度试验方法",""]
["","6","复合包装袋剥离力","GB/T 8808-1988","软质复合塑料材料剥离试验方法",""]
["","7","纸包装袋封口粘合强度","QB/T 2358-1998","塑料薄膜包装袋热合强度试验方法",""]
["","8","总迁移量","GB  31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
["","9","高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
["","10","重金属（以铅计）","GB  31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
["","11","脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",""]
[null,"12","感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
[29,"","塑料购物袋","GB/T 21661-2020","塑料购物袋","仅检所列项目"]
[null,1,"标识要求","GB/T 21661-2020","塑料购物袋","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,2,"环保要求","GB/T 21661-2020","塑料购物袋"]
[null,3,"尺寸偏差","GB/T 21661-2020","塑料购物袋"]
[null,4,"感官要求","GB/T 21661-2020","塑料购物袋"]
[null,5,"跌落试验","GB/T 21661-2020","塑料购物袋"]
[null,6,"漏水性","GB/T 21661-2020","塑料购物袋"]
[null,7,"封合强度","QB/T 2358-1998","塑料薄膜包装袋热合强度试验方法"]
[30,null,"生物降解塑料购物袋","GB/T 38082-2019","生物降解塑料购物袋","仅检所列项目"]
[null,1,"标识","GB/T 21660-2008\n\nGB/T 38082-2019","塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求\n生物降解塑料购物袋","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,2,"尺寸偏差","GB/T 6672-2001 \nGB/T 6673-2001","塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法\n塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定"]
[null,3,"颜色","GB/T 38082-2019","生物降解塑料购物袋"]
[null,4,"异嗅","GB/T 38082-2019","生物降解塑料购物袋"]
[null,5,"外观","GB/T 38082-2019","生物降解塑料购物袋"]
[null,6,"印刷表观","GB/T 38082-2019","生物降解塑料购物袋"]
[null,7,"印刷剥离力","GB/T 38082-2019","生物降解塑料购物袋"]
[null,8,"跌落试验","GB/T 38082-2019","生物降解塑料购物袋"]
[null,9,"漏水性","GB/T 38082-2019","生物降解塑料购物袋"]
[null,10,"封合强度","QB/T 2358-1998","塑料薄膜包装袋热合强度试验方法"]
[null,11,"有机成分（挥发性固体含量）","GB/T 9345.1-2008","塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法"]
[31,null,"聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜","GB/T 24334-2009","聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜","仅检所列项目"]
[null,1,"单卷产品的规格及偏差","GB/T 6672-2001 \n\nGB/T 6673-2001","塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法\n塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定",""]
[null,2,"外观","GB/T 24334-2009","聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜",""]
[null,3,"拉伸强度","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件",""]
[null,4,"断裂伸长率","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件",""]
[null,5,"自粘性（剪切剥离强度）","GB/T 24334-2009","聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜",""]
[null,6,"雾度","GB/T 2410-2008","透明塑料透光率和雾度的测定"]
[null,7,"透光率","GB/T 2410-2008","透明塑料透光率和雾度的测定",""]
[null,8,"耐热温度","GB/T 24334-2009","聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜"]
[null,9,"开卷性","GB/T 24334-2009","聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜",""]
[null,10,"感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
[null,11,"总迁移量","GB  31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
[null,12,"高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
[null,13,"重金属（以铅计）","GB  31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
[null,14,"脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验"]
[null,15,"标识","GB/T 24334-2009","聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[32,null,"液体食品无菌包装用复合袋","GB/T 18454-2019","液体食品无菌包装用复合袋","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 18454-2019","液体食品无菌包装用复合袋"]
[null,2,"尺寸偏差","GB/T 6672-2001 \nGB/T 6673-2001 ","塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法\n塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定"]
[null,3,"透光率","GB/T 2410-2008","透明塑料透光率和雾度的测定"]
[null,4,"拉伸强度","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,5,"断裂标称应变","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,6,"剥离力","GB/T 8808-1988","软质复合塑料材料剥离试验方法"]
[null,7,"袋体热合强度","QB/T 2358-1998","塑料薄膜包装袋热合强度试验方法"]
[null,8,"袋口和袋体热合强度","QB/T 2358-1998","塑料薄膜包装袋热合强度试验方法"]
[null,9,"耐压性能","GB/T 18454-2019","液体食品无菌包装用复合袋"]
[null,10,"跌落性能","GB/T 4857.3-2008","包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法"]
[null,11,"感官要求","GB 4806.7-2016\n\nGB 4806.11-2016\n","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品\n食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品"]
[null,12,"标签标识","GB 4806.7-2016\n\nGB 4806.11-2016\n","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品\n食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,13,"总迁移量","GB  31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
[null,14,"高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定"]
[null,15,"重金属（以铅计）","GB  31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定"]
[null,16,"脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验"]
[null,17,"菌落总数","GB 4789.2-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定","2022-12-30"]
[null,18,"霉菌、酵母菌","GB 4789.15-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数"]
[null,19,"大肠菌群","GB 4789.3-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数"]
[null,20,"金黄色葡萄球菌","GB 4789.10-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验",""]
[null,21,"沙门氏菌","GB 4789.4-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验",""]
[null,22,"志贺氏菌","GB 4789.5-2012","食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验"]
[null,23,"溶血性链球菌","GB 4789.11-2014","食品安全国家标准 食品微生物学检验β型溶血性链球菌检验"]
[null,24,"标识","GB/T 24334-2009","聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[33,null,"食品接触用橡胶材料及制品安全要求","GB 4806.11-2016","食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品","仅检所列项目"]
[null,1,"感官要求","GB 4806.11-2016","食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品"]
[null,2,"总迁移量","GB  31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
[null,3,"高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定",""]
[null,4,"重金属（以铅计）","GB  31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定",""]
[null,5,"标签标识","GB 4806.11-2016","食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[34,null,"奶嘴","GB 4806.2-2015","食品安全国家标准 奶嘴","仅检所列项目"]
[null,1,"感官要求","GB 4806.2-2015","食品安全国家标准 奶嘴"]
[null,2,"总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
[null,3,"高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定"]
[null,4,"重金属（以铅计）","GB  31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定"]
[null,5,"锌迁移量","GB 31604.42-2016\n\n\n\n","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定\n"]
[null,6,"挥发性物质","GB 28482-2012","婴幼儿安抚奶嘴安全要求"]
[null,7,"标签标识","GB 4806.2-2015","食品安全国家标准 奶嘴","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[35,null,"液体食品包装用塑料复合膜、袋","GB/T 19741-2005","液体食品包装用塑料复合膜、袋","仅检所列项目"]
[null,1,"外观质量","GB/T 19741-2005","液体食品包装用塑料复合膜、袋"]
[null,2,"尺寸偏差","GB/T 6673-2001","塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定"]
[null,3,"接头数量、要求和标记","GB/T 19741-2005","液体食品包装用塑料复合膜、袋"]
[null,4,"拉断力","GB/T 1040.3-2006\n","塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件"]
[null,5,"封合强度","GB/T 19741-2005","液体食品包装用塑料复合膜、袋"]
[null,6,"内层塑料膜剥离强度","GB/T 8808-1988","软质复合塑料材料剥离试验方法"]
[null,7,"复合塑料膜与纸粘结度","GB/T 19741-2005","液体食品包装用塑料复合膜、袋    "]
[null,8,"感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
[null,9,"总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
[null,10,"高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定"]
[null,11,"重金属（以铅计）","GB  31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定"]
[null,12,"脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验"]
[null,13,"细菌总数","GB 4789.2-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定",""]
[null,14,"金黄色葡萄球菌","GB 4789.10-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验"]
[null,15,"沙门氏菌","GB 4789.4-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验"]
[null,16,"志贺氏菌","GB 4789.5-2012","食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验"]
[null,17,"溶血性链球菌","GB 4789.11-2014","食品安全国家标准 食品微生物学检验β型溶血性链球菌检验",""]
[null,18,"耐压性能","GB/T 19741-2005","液体食品包装用塑料复合膜、袋   ",""]
[null,19,"跌落性能","GB/T 19741-2005","液体食品包装用塑料复合膜、袋   ",""]
[null,20,"外包装标志","GB/T 19741-2005","液体食品包装用塑料复合膜、袋","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[36,null,"竹筷","GB/T19790.2-2005","一次性筷子 第2部分：竹筷","仅检所列项目"]
[null,1,"尺寸及公差","GB/T 19790.2-2005","一次性筷子 第2部分：竹筷"]
[null,2,"感官要求","GB/T 19790.2-2005","一次性筷子 第2部分：竹筷"]
[null,3,"大肠菌群","GB 4789.3-2003","食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数"]
[null,4,"沙门氏菌","GB 4789.4-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验"]
[null,5,"志贺氏菌","GB 4789.5-2012","食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验"]
[null,6,"金黄色葡萄球菌","GB 4789.10-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验"]
[null,7,"β型溶血性链球菌","GB 4789.11-2014","食品安全国家标准 食品微生物学检验β型溶血性链球菌检验"]
[null,8,"霉菌","GB 4789.15-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数"]
[null,9,"含水率","GB/T19790.2-2005","一次性筷子 第2部分：竹筷  "]
[null,10,"二氧化硫浸出量（以SO2计）","GB 5009.34-2016","食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定   蒸馏法","GB 5009.34-2022 12.30日实施"]
[null,11,"标志","GB/T 19790.2-2005","一次性筷子 第2部分：竹筷","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[37,null,"陶瓷制品安全要求","GB 4806.4-2016","食品安全国家标准 陶瓷制品","仅检所列项目"]
[null,1,"感官要求","GB 4806.4-2016","食品安全国家标准 陶瓷制品"]
[null,2,"铅","GB 31604.34-2016第一部分","食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定"]
[null,3,"镉","GB 31604.24-2016","食品安全国家标准食品接触材料及制品镉迁移量的测定"]
[null,4,"标签标识","GB 4806.1-2016\n","食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[39,null,"复合食品包装袋","GB 9683-1988","复合食品包装袋卫生标准","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB 9683-1988","复合食品包装袋卫生标准"]
[null,2,"浸泡液","GB 9683-1988","复合食品包装袋卫生标准"]
[null,3,"蒸发残渣","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
[null,4,"高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定"]
[null,5,"重金属（以铅计）","GB  31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定"]
[40,null,"聚乳酸注塑餐具","QB/T 5415-2019","聚乳酸注塑餐具","仅检所列项目"]
[null,1,"感官要求","QB/T 5415-2019","聚乳酸注塑餐具"]
[null,2,"尺寸偏差","QB/T 5415-2019","聚乳酸注塑餐具"]
[null,3,"容量偏差","QB/T 5415-2019","聚乳酸注塑餐具"]
[null,4,"克重偏差","QB/T 5415-2019","聚乳酸注塑餐具"]
[null,5,"抗弯性能","QB/T 5415-2019","聚乳酸注塑餐具"]
[null,6,"跌落性能","QB/T 5415-2019","聚乳酸注塑餐具"]
[null,7,"负重性能","QB/T 5415-2019","聚乳酸注塑餐具"]
[null,8,"耐温性","QB/T 5415-2019","聚乳酸注塑餐具"]
[null,9,"感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
[null,10,"总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
[null,11,"高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定"]
[null,12,"重金属（以铅计）","GB  31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定"]
[null,13,"脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验"]
[null,14,"标签标识","GB 4806.7-2016\n","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[null,15,"标志","QB/T 5415-2019\n\n","聚乳酸注塑餐具\n","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[41,null,"啤酒瓶","GB 4544-2020","啤酒瓶","仅检所列项目"]
[null,1,"规格尺寸","GB 4544-2020\nGB/T 20858-2007\nGB/T 8452-2008","啤酒瓶\n玻璃容器用重量 法测定容量试验方法\n玻璃瓶罐垂直轴偏差试验方法"]
[null,2,"外观质量","GB 4544-2020","啤酒瓶"]
[null,3,"耐内压力","GB/T 4546-2008","玻璃容器耐内 压力试验方法"]
[null,4,"抗热震性","GB/T 4547-2007","玻璃容器抗热震性和热震耐久性试验方法"]
[null,5,"内应力","GB/T 4545-2007","玻璃瓶罐内应力试验方法"]
[null,6,"内表面耐水性","GB/T 4548-1995","玻璃容器 内表面耐水侵蚀性能测试方法及分级"]
[null,7,"抗冲击","GB/T 6552-2015","玻璃容器 抗机械冲击试验方法"]
[null,8,"瓶底支承面","GB 4544-2020","啤酒瓶"]
[null,9,"标志","GB 4544-2020","啤酒瓶","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[42,null,"玻璃制品安全要求","GB 4806.5-2016","食品安全国家标准玻璃制品","仅检所列项目"]
[null,1,"感官要求","GB 4806.5-2016","食品安全国家标准玻璃制品"]
[null,2,"铅（Pb）","GB 31604.34-2016第一部分","食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定"]
[null,3,"镉（Cd）","GB 31604.24-2016","食品安全国家标准食品接触材料及制品镉迁移量的测定"]
[null,4,"标签标识","GB 4806.1-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[43,null,"白酒瓶","GB/T 24694-2021","玻璃容器 白酒瓶质量要求","仅检所列项目","2022-7-1实施"]
[null,1,"规格尺寸","GB/T 20858-2007\n\nGB/T 8452-2008 \nGB/T 24694-2021","玻璃容器用重量 法测定容量试验方法\n玻璃瓶罐垂直轴偏差试验方法\n玻璃容器 白酒瓶质量要求"]
[null,2,"外观质量","GB/T 24694-2021","玻璃容器 白酒瓶质量要求"]
[null,3,"耐内压力","新标准中删除了此项目"," "]
[null,4,"抗热震性","GB/T 4547-2007","玻璃容器 抗热震性和热震耐久性试验方法"]
[null,5,"抗冲击","GB/T 6552-2015","玻璃容器 抗机械冲击试验方法"]
[null,6,"内应力，级","GB/T 4545-2007","玻璃瓶罐内应力试验方法"]
[null,7,"内表面耐水性，级","GB/T 4548-1995","玻璃容器 内表面耐水侵蚀性能测试方法及分级"]
[null,8,"铅溶出允许限量","GB 31604.34-2016第一部分","食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定"]
[null,9,"镉溶出允许限量","GB 31604.24-2016","食品安全国家标准食品接触材料及制品镉迁移量的测定"]
[null,10,"砷溶出允许限量","GB 31604.38-2016第一部分","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定"]
[null,11,"锑溶出允许限量","GB 31604.41-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定"]
[null,12,"标志","GB/T 24694-2021","玻璃容器 白酒瓶质量要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[44,null,"500毫升冠形瓶口白酒瓶","QB/T 3562-1999","500毫升冠形瓶口白酒瓶","仅检所列项目"]
[null,1,"规格尺寸和容量","QB/T 3562-1999","500毫升冠形瓶口白酒瓶"]
[null,2,"耐热急变","GB/T 4547-2007","玻璃容器 抗热震性和热震耐久性试验方法"]
[null,3,"耐内压力","GB/T 4546-2008","玻璃容器 耐内压力试验方法"]
[null,4,"内应力","GB/T 4545-2007","玻璃瓶罐内应力试验方法"]
[null,5,"耐稀酸侵蚀","GB/T 4548-1995","玻璃容器 内表面耐水侵蚀性能测试方法及分级"]
[null,6,"外观质量","QB/T 3562-1999","500毫升冠形瓶口白酒瓶"]
[null,7,"标志","QB/T 3562-1999","500毫升冠形瓶口白酒瓶","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[45,null,"玻璃容器 含气饮料瓶","QB/T 2142-2017","玻璃容器 含气饮料瓶","仅检所列项目"]
[null,1,"抗热震性","GB/T 4547-2007","玻璃容器 抗热震性和热震耐久性试验方法"]
[null,2,"耐内压力","GB/T 4546-2008","玻璃容器 耐内压力试验方法"]
[null,3,"内应力","GB/T 4545-2007","玻璃瓶罐内应力试验方法"]
[null,4,"抗机械冲击","GB/T 6552-2015","玻璃容器 抗机械冲击试验方法"]
[null,5,"内表面耐水性","GB/T 4548-1995","玻璃容器 内表面耐水侵蚀性能测试方法及分级"]
[null,6,"规格尺寸","GB/T 20858-2007\n\nGB/T 8452-2008\nQB/T 2142-2017","玻璃容器 用重量法测定容量试验方法\n玻璃瓶罐垂直轴偏差试验方法\n玻璃容器 含气饮料瓶"]
[null,7,"外观","QB/T 2142-2017","玻璃容器 含气饮料瓶"]
[null,8,"铅溶出量","GB 31604.34-2016第一部分","食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定"]
[null,9,"镉溶出量","GB 31604.24-2016","食品安全国家标准食品接触材料及制品镉迁移量的测定"]
[null,10,"标记、标志","QB/T 2142-2017","玻璃容器 含气饮料瓶","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[46,null,"陶瓷酒瓶","QB/T 4254-2011","陶瓷酒瓶","仅检所列项目"]
[null,1,"铅溶出量允许极限","GB 31604.34-2016第一部分","食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定"]
[null,2,"镉溶出量允许限制","GB 31604.24-2016","食品安全国家标准食品接触材料及制品镉迁移量的测定"]
[null,3,"吸水性","GB/T 3299-2011","日用陶瓷器吸水率测定方法"]
[null,4,"容积及尺寸允许偏差","GB/T 3301-1999","日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法"]
[null,5,"裂穿和渗漏","QB/T 4254-2011","陶瓷酒瓶"]
[null,6,"压力试验","QB/T 4254-2011","陶瓷酒瓶"]
[null,7,"外观质量","QB/T 4254-2011","陶瓷酒瓶"]
[null,8,"标志","GB/T 3302-2009 ","日用陶瓷器包装、标志、运输、贮存规则","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[47,null,"食品罐头瓶","QB/T 4594-2013","玻璃容器 食品罐头瓶","仅检所列项目"]
[null,1,"抗热震性","GB/T 4547-2007","玻璃容器 抗热震性和热震耐久性试验方法"]
[null,2,"内应力","GB/T 4545-2007","玻璃瓶罐内应力试验方法"]
[null,3,"内表面耐水侵蚀性","GB/T 4548-1995","玻璃容器 内表面耐水侵蚀性能测试方法及分级"]
[null,4,"规格尺寸","GB/T 20858-2007\nQB/T 4594-2013","玻璃容器 用重量 法测定容量试验方法\n玻璃容器 食品罐头瓶"]
[null,5,"外观","QB/T 4594-2013","玻璃容器 食品罐头瓶"]
[null,6,"铅溶出量","GB 31604.34-2016第一部分","食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定"]
[null,7,"镉溶出量","GB 31604.24-2016","食品安全国家标准食品接触材料及制品镉迁移量的测定"]
[null,8,"标志","QB/T 4594-2013","食品罐头瓶","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[48,null,"玻璃容器 牛奶瓶","QB/T 4622-2013","玻璃容器 牛奶瓶","仅检所列项目"]
[null,1,"抗热震性","GB/T 4547-2007","玻璃容器抗热震性和热震耐久性试验方法"]
[null,2,"内应力","GB/T 4545-2007","玻璃瓶罐内应力试验方法"]
[null,3,"抗冲击","GB/T 6552-2015","玻璃容器 抗机械冲击试验方法"]
[null,4,"内表面耐水侵蚀性","GB/T 4548-1995","玻璃容器内表面耐水侵蚀性能测试方法及分级"]
[null,5,"铅溶出量","GB 31604.34-2016第一部分","食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定"]
[null,6,"镉溶出量","GB 31604.24-2016","食品安全国家标准食品接触材料及制品镉迁移量的测定"]
[null,7,"规格尺寸","GB/T 20858-2007\n\nGB/T 8452-2008\nQB/T 4622-2013","玻璃容器 用重量法测定容量试验方法\n玻璃瓶罐垂直轴偏差试验方法\n玻璃容器 牛奶瓶"]
[null,8,"外观","QB/T 4622-2013","玻璃容器 牛奶瓶"]
[null,9,"印花和贴花","QB/T 4622-2013","玻璃容器 牛奶瓶"]
[null,10,"标志","QB/T 4622-2013","玻璃容器 牛奶瓶","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[49,null,"30/25mm塑料防盗瓶盖","BB/T 0025-2004","30/25mm塑料防盗瓶盖","仅检所列项目"]
[null,1,"尺寸极限偏差","BB/T 0025-2004","30/25mm塑料防盗瓶盖"]
[null,2,"外观","BB/T 0025-2004","30/25mm塑料防盗瓶盖"]
[null,3,"印刷图案附着性能","BB/T 0025-2004","30/25mm塑料防盗瓶盖"]
[null,4,"密封性能","BB/T 0025-2004","30/25mm塑料防盗瓶盖"]
[null,5,"热稳定性能","BB/T 0025-2004","30/25mm塑料防盗瓶盖"]
[null,6,"坠落性能","BB/T 0025-2004","30/25mm塑料防盗瓶盖"]
[null,7,"防盗环（条）封盖性能","BB/T 0025-2004","30/25mm塑料防盗瓶盖"]
[null,8,"防盗环（条）防盗性能","BB/T 0025-2004","30/25mm塑料防盗瓶盖"]
[null,9,"防盗环（条）开启力矩","BB/T 0025-2004","30/25mm塑料防盗瓶盖"]
[null,10,"防盗环（条）扭断力矩","BB/T 0025-2004","30/25mm塑料防盗瓶盖"]
[null,11,"感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
[null,12,"总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
[null,13,"高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定"]
[null,14,"重金属（以铅计）","GB  31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定"]
[null,15,"脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验"]
[50,null,"包装容器塑料防盗瓶盖","GB/T 17876-2010","包装容器塑料防盗瓶盖","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","GB/T 17876-2010","包装容器塑料防盗瓶盖"]
[null,2,"尺寸","GB/T 17876-2010","包装容器塑料防盗瓶盖"]
[null,3,"印刷图案附着性能","GB/T 17876-2010","包装容器塑料防盗瓶盖"]
[null,4,"密封性能","GB/T 17876-2010","包装容器塑料防盗瓶盖","限碳酸盖"]
[null,5,"热稳定性能","GB/T 17876-2010","包装容器塑料防盗瓶盖","限碳酸盖"]
[null,6,"跌落性能","GB/T 17876-2010","包装容器塑料防盗瓶盖","限碳酸盖"]
[null,7,"开启扭矩性能","GB/T 17876-2010","包装容器塑料防盗瓶盖"]
[null,8,"防盗环物理性能","GB/T 17876-2010","包装容器塑料防盗瓶盖"]
[null,9,"溢脂性能","GB/T 17876-2010","包装容器塑料防盗瓶盖","限碳酸盖"]
[null,10,"感官要求","GB 4806.7-2016","食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品"]
[null,11,"总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定"]
[null,12,"高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定"]
[null,13,"重金属（以铅计）","GB  31604.9-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定"]
[null,14,"脱色试验","GB 31604.7-2016","食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验"]
[null,15,"标志","GB/T 17876-2010","包装容器塑料防盗瓶盖","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[51,null,"果蔬清洗剂","GB/T24691-2009","果蔬清洗剂","仅检所列项目","2022/5/1日实施"]
[null,1,"外观","GB/T24691-2009","果蔬清洗剂"]
[null,2,"气味","GB/T24691-2009","果蔬清洗剂"]
[null,3,"稳定性","GB/T24691-2009","果蔬清洗剂"]
[null,4,"总活性物","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂实验方法"]
[null,5,"pH","GB/T6368-2008","表面活性物 水溶液pH值的测定电位法"]
[null,6,"甲醇含量","GB/T9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,7,"甲醛含量","GB/T9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,8,"砷含量","GB/T9985-2000","手洗餐具用洗涤剂 "]
[null,9,"重金属含量","GB/T9985-2000","手洗餐具用洗涤剂 "]
[null,10,"荧光增白剂","GB/T9985-2000","手洗餐具用洗涤剂 "]
[null,11,"细菌总数","GB 4789.2-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定"]
[null,12,"大肠菌群","GB 4789.3-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数"]
[null,13,"定量包装要求","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则 "]
[null,14,"标志、包装","QB/T2952-2008","洗涤用品标识和包装要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[52,null,"食品工具和工业设备用酸性清洗剂","QB/T4313-2012","食品工具和工业设备用酸性清洗剂","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","QB/T4313-2012","食品工具和工业设备用酸性清洗剂"]
[null,2,"气味","QB/T4313-2012","食品工具和工业设备用酸性清洗剂"]
[null,3,"稳定性","QB/T4313-2012","食品工具和工业设备用酸性清洗剂"]
[null,4,"总五氧化二磷含量","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法\n 表面活性剂 洗涤剂试验方法"]
[null,5,"有效酸的质量分数","QB/T4313-2012","食品工具和工业设备用酸性清洗剂"]
[null,6,"荧光增白剂","GB/T9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,7,"砷","GB/T9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,8,"重金属（以铅计）","GB/T9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,9,"去污力","QB/T4313-2012","食品工具和工业设备用酸性清洗剂"]
[null,10,"腐蚀率","QB/T4313-2012","食品工具和工业设备用酸性清洗剂"]
[null,11,"甲醇含量","GB/T30795-2014","食品用洗涤试验方法  甲醇的测定"]
[null,12,"甲醛含量","GB/T30796-2014","食品用洗涤试验方法  甲醛（不进行迁移实验）的测定"]
[null,13,"菌落总数","GB 4789.2-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定"]
[null,14,"大肠菌群","GB 4789.3-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数"]
[null,15,"净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则 "]
[null,16,"标志、包装","QB/T4313-2012","食品工具和工业设备用酸性清洗剂","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[53,null,"食品工具和工业设备用碱性清洗剂","QB/T4314-2012","食品工具和工业设备用碱性清洗剂","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","QB/T4314-2012","食品工具和工业设备用碱性清洗剂"]
[null,2,"气味","QB/T4314-2012","食品工具和工业设备用碱性清洗剂"]
[null,3,"稳定性","QB/T4314-2012","食品工具和工业设备用碱性清洗剂"]
[null,4,"总五氧化二磷含量","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂实验方法 \n表面活性剂 洗涤剂实验方法 "," "]
[null,5,"总碱的质量分数","QB/T4314-2012","食品工具和工业设备用碱性清洗剂"]
[null,6,"荧光增白剂","GB/T9985-2000","手洗餐具用洗涤剂 "]
[null,7,"砷","GB/T9985-2000","手洗餐具用洗涤剂 "]
[null,8,"重金属（以铅计）","GB/T9985-2000","手洗餐洗用洗涤剂  "]
[null,9,"甲醇含量","GB/T30795-2014","食品用洗涤试验方法  甲醇的测定"]
[null,10,"甲醛含量","GB/T30796-2014","食品用洗涤试验方法  甲醛（不进行迁移实验）的测定"]
[null,11,"菌落总数","GB 4789.2-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定"]
[null,12,"大肠菌群","GB 4789.3-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数"]
[null,13,"净含量","JJF 1070-2005","定量包装商品净含量计量检验规则 "]
[null,14,"标志、包装","QB/T4314-2012","食品工具和工业设备用碱性清洗剂","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[54,null,"饮料用瓶清洗剂","QB/T2967-2008","饮料用瓶清洗剂","仅检所列项目"]
[null,1,"外观","QB/T2967-2008","饮料用瓶清洗剂"]
[null,2,"气味","QB/T2967-2008","饮料用瓶清洗剂"]
[null,3,"稳定性","QB/T2967-2008","饮料用瓶清洗剂"]
[null,4,"总活性物含量","QB/T2967-2008","饮料用瓶清洗剂 "]
[null,5,"荧光增白剂","GB/T9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,6,"甲醇","GB/T9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,7,"砷","GB/T9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,8,"重金属（以铅计）","GB/T9985-2000","手洗餐具用洗涤剂  "]
[null,9,"甲醛含量","GB/T30796-2014","食品用洗涤试验方法  甲醛（不进行迁移实验）的测定"]
[null,10,"总五氧化二磷含量","GB/T13173-2021","表面活性剂 洗涤剂试验方法\n表面活性剂 洗涤剂试验方法 "]
[null,11,"菌落总数","GB 4789.2-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定"]
[null,12,"大肠菌群","GB 4789.3-2016","食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数"]
[null,13,"标志、包装","QB/T2967-2008","饮料用瓶清洗剂","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[55,null,"不锈钢真空杯","GB/T 29606-2013","不锈钢真空杯","仅检所列项目"]
[null,1,"感官要求","GB 4806.9-2016","食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 "]
[null,2,"容量偏差","GB/T 29606-2013","不锈钢真空杯"]
[null,3,"保温效能","GB/T 29606-2013","不锈钢真空杯"]
[null,4,"耐冲击性 ","GB/T 29606-2013","不锈钢真空杯"]
[null,5,"密封用盖（塞）及热水异味","GB/T 29606-2013","不锈钢真空杯"]
[null,6,"橡胶制件的耐热水性","GB/T 29606-2013","不锈钢真空杯"]
[null,7,"手柄和提环安装强度","GB/T 29606-2013","不锈钢真空杯"]
[null,8,"背带、吊带强度","GB/T 29606-2013","不锈钢真空杯"]
[null,9,"背带、吊带色牢度","GB/T 3922-2013","纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度"]
[null,10,"密封性","GB/T 29606-2013","不锈钢真空杯"]
[null,11,"涂层的附着力","GB/T 29606-2013","不锈钢真空杯"]
[null,12,"表面印刷文字和图案的附着力","GB/T 29606-2013","不锈钢真空杯"]
[null,13,"使用性能","GB/T 29606-2013","不锈钢真空杯"]
[null,14,"外观","GB/T 29606-2013","不锈钢真空杯"]
[null,15,"铬","GB/T 5009.81-2003","不锈钢食具容器卫生标准的分析方法",null,"工标网，跟食品伙伴网显示作废"]
[null,16,"铅","GB/T 5009.81-2003","不锈钢食具容器卫生标准的分析方法"]
[null,17,"镍","GB/T 5009.81-2003","不锈钢食具容器卫生标准的分析方法"]
[null,18,"锰","GB/T 223.4-2008","钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法"]
[null,19,"硅","GB/T 223.5-2008","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐\n分光光度法"]
[null,20,"磷","GB/T 223.59-2008","钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法"]
[null,21,"铬","GB/T 223.11-2008","钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法"]
[null,22,"铜","GB/T 223.18-1994","钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量"]
[null,23,"钼","GB/T 223.28-1989","钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量"]
[null,24,"镍","GB/T 223.23-2008","钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法"]
[null,25,"碳","GB/T 223.86-2009","钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法"]
[null,26,"硫","GB/T 223.85-2009","钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法"]
[null,27,"标志","GB/T 29606-2013","不锈钢真空杯","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[56,null,"组合式防伪瓶盖","BB/T 0048-2017","组合式防伪瓶盖","仅检所列项目"]
[null,1,"外观及感官质量","BB/T 0048-2017","组合式防伪瓶盖"]
[null,2,"尺寸","BB/T 0048-2017","组合式防伪瓶盖"]
[null,3,"同批同色色差","BB/T 0048-2017","组合式防伪瓶盖"]
[null,4,"涂膜硬度","GB/T 6739-2006","色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度"]
[null,5,"附着力","GB/T 9286-2021","色漆和清漆划格试验"]
[null,6,"耐高低温性能","BB/T 0048-2017","组合式防伪瓶盖"]
[null,7,"耐醇性能","BB/T 0048-2017","组合式防伪瓶盖"]
[null,8,"密封性能","BB/T 0048-2017","组合式防伪瓶盖"]
[null,9,"开启力矩","BB/T 0048-2017","组合式防伪瓶盖"]
[null,10,"流出速度","BB/T 0048-2017","组合式防伪瓶盖"]
[null,11,"防逆灌性能","BB/T 0048-2017","组合式防伪瓶盖"]
[57,null,"铝防盗瓶盖","BB/T 0034-2017","铝防盗瓶盖","仅检所列项目"]
[null,1,"外观及感官质量","BB/T 0034-2017","铝防盗瓶盖"]
[null,2,"尺寸","BB/T 0034-2017","铝防盗瓶盖"]
[null,3,"同批同色色差","BB/T 0034-2017","铝防盗瓶盖"]
[null,4,"涂膜硬度","GB/T 6739-2006","色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度"]
[null,5,"附着力","GB/T 9286-2021","色漆和清漆划格试验"," "]
[null,6,"耐高低温性能","BB/T 0034-2017","铝防盗瓶盖"]
[null,7,"耐醇性能","BB/T 0034-2017","铝防盗瓶盖"]
[null,8,"耐杀菌性能","BB/T 0034-2017","铝防盗瓶盖"]
[null,9,"封装性能","BB/T 0034-2017","铝防盗瓶盖"]
[null,10,"密封性能","BB/T 0034-2017","铝防盗瓶盖"]
[null,11,"开启力矩","BB/T 0034-2017","铝防盗瓶盖"]
[null,12,"防盗性能","BB/T 0034-2017","铝防盗瓶盖"]
[null,13,"防逆灌性能","BB/T 0034-2017","铝防盗瓶盖"]
[null,14,"流出速度","BB/T 0034-2017","铝防盗瓶盖"]
[null,15,"标志","BB/T 0034-2017","铝防盗瓶盖","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[58,null,"食品安全国家标准搪瓷制品安全要求","GB 4806.3-2016","食品安全国家标准 \n搪瓷制品","仅检所列项目"]
[null,1,"感官要求","GB 4806.3-2016","食品安全国家标准 \n搪瓷制品"]
[null,2,"铅","GB 31604.34-2016第一部分","食品安全国家标准 \n 食品接触材料及制品铅迁移量的测定"]
[null,3,"镉","GB 31604.24-2016","食品安全国家标准 \n 食品接触材料及制品镉迁移量的测定"]
[null,4,"标签","GB 4806.1-2016","食品安全国家标准 \n 食品接触材料及制品通用安全要求"]
[59,null,"食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层安全要求","GB 4806.10-2016","食品安全国家标准 \n食品接触用涂料及涂层","仅检所列项目"]
[null,1,"感官要求","GB 4806.10-2016","食品安全国家标准 \n食品接触用涂料及涂层"]
[null,2,"总迁移量","GB 31604.8-2021","食品安全国家标准 \n 食品接触材料及制品总迁移量的测定"]
[null,3,"高锰酸钾消耗量","GB 31604.2-2016","食品安全国家标准 \n 食品接触材料及制品高锰酸钾消耗量的测定"]
[null,4,"重金属（以Pb计）","GB 31604.9-2016","食品安全国家标准 \n 食品接触材料及制品食品模拟物中重金属的测定"]
[null,5,"标签标识","GB 4806.1-2016","食品安全国家标准 \n 食品接触材料及制品通用安全要求","仅作形式检查，不作实质性核查"]
[60,null,"冠形瓶盖","GB/T 13521-2016","冠形瓶盖","仅检所列项目"]
[null,1,"瓶盖外观","GB/T 13521-2016","冠形瓶盖"]
[null,2,"基本尺寸及偏差","GB/T 13521-2016","冠形瓶盖"]
[null,3,"瓶盖垫片","GB/T 13521-2016","冠形瓶盖"]
[null,4,"耐磨性","GB/T 13521-2016","冠形瓶盖"]
[null,5,"耐腐蚀性","GB/T 13521-2016","冠形瓶盖"]
[null,6,"密封性能","GB/T 13521-2016","冠形瓶盖"]
[null,7,"标志、包装","GB/T 13521-2016","冠形瓶盖","仅作形式检查，不作实质性核查"]